# componentes
- Conductores
- Aislantes

# Descubrimiento materiales 
Se descubrieron algunas propiedades intrinsicas de algunos materiales para poder evitar que hayan transmisiones de energia.

Recordemos que las ultimas capas de la nube de electrones de algunos materiales no estables (valencia menor a 8) pueden ser utilizados para transportar energia.

# Magnetismo
Un dinamarques descubrió que las corrientes electricas crean campos magneticos, esto usando una brujula cerca de un cable de tensión, lo que sucedio fue que la brujula se centro perpendicular con el cable.

# Alterna vs Continua
Consistio de una guerra comercial entre Edison y Tesla.
Es considerablemente más fácil generar y transportar la Alterna

# Resistencias
## Serie
Suman los valores de sus resistencias.

$\sum^{n}_{0} (n + n+1 +...$)

## Paralelo
Se usa esta ecuacion

$req = \frac{1}{\sum 1/R_i}$

$req = \frac{1}{\sum 1/R_i 1/R_2}$

$req = \frac{1}{\frac{R_1+R_2}{R_1*R_2}}$

$req = \frac{R_1*R_2}{R_1+R_2}$

# Circuito en serie
[[./1.png]]

## Calcular I
$R = \frac{V}{I}$

$R_t = R_1 + R_2 + R_3$

$R_t = 47 \Omega$

$I = \frac{12v}{47 \Omega} = 0,255A = 255mA$

## Calcular los V_Rn
$V_{r1} = I * R_1 = 255mA * 10 \Omega = 2,55mV$

$V_{r2} = I * R_1 = 255mA * 15 \Omega = 3,82mV$

$V_{r3} = I * R_1 = 255mA * 22 \Omega = 5,61mV$

## Calcular Potencia

$E = \sum^n_1 V_{r1}+V_{r2}+... = 11,98mV$

$P_{ent} = V * I = E * I = 12V * 0.255A = 3.06W$

$P_{const} = P_{r1} + P_{r2} + P_{r3} = 3.053W$

$P_{r1} = V_{r1} * I = 2.55V* 0.255A = 0.65W$

$P_{r2} = \frac{V_{r2}^2}{R2} = \frac{3.82^2}{15} = 0.973W$

$P_{r3} = R_3 * I^2 = 22 \Omega * (0.225A)^2 = 1.430W$

## rtas

| R |   I   |  V   |  P   |
|---|-------|------|------| 
| 1 | 0.255 | 2.55 | 0.65 | 
| 2 | 0.255 | 3.82 | 0.97 | 
| 3 | 0.255 | 5.61 | 1.43 | 

# Nota 
- Filtro = Capacitor

## Descripcion electricidad
Es definido como la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un lapso de tiempo.
