---
title: "ElectoEstatica: Parcial 1 - Apuntes"
author: "Federico Polidoro"
toc: 3
---

# Clase 1 - Esctructura de la materia
En esta clase se presento la ley de coulomb, La que describe la interaccion entre dos cargas electricas.

Enunciado:
> La Fuerza de atraccion o repulsuion entre dos cargas electricas directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Formula:

$F = k * \frac{q_1 * q_2}{r^2}$

# Clase 2 - Campo electrico, Energia potenical y electrica
Presentó el concepto de campo electrico, como lo es, la magnitud vectorial. correspondiendte a la fuerza electrica actuante por la unidad de carga.

El campo electrico es una rtegion en el espacio donde una carga electrica experimenta una fuerza. Se representa meiante lineas de fuerza que indican la direccion y el sentido del campo. Estas lineas salen de cargas positivas y entran en cargas negativas. La densidad de las lineas de fuerza es mayor en las zonas de mator intensidad del campo electrico lo que indica un aumento en la fuerza.

## Potencial electrico
Es la energia pote4ncia por unidad de carga en un punto del campo. Es calculada como la energia potencial dividida por la carga que la posee. Es medida en Voltios (V). El potencial electrico indica el trabajo realizado para poder mover una carga en un campo electrico.


## Energia Potencial electrica
Es la energia almacenada en una carga. Depende de la magnitud y de la distancia respectoa la fuente del campo. Es medida en julios (J).

# Clase 3 - Corriente, Tension y Resistencia
## Materiales: Aislantes y Conductores
### Conductores
Son materiales qu permiten el paso de cargas electricas facuilmente. esto se debe a que tienen electrones libres que pueden moverse con  facilidad. Por ejemplo, los metales.

### Aislantes
Estos no permiten el paso de cargas electricas de manera significativa. Esto es por1ue syus electrones estan muy ligados a sus atomos y no pueden moverse con facilidad. Ej, Plasticos, ceramica y el vidrio.

## Intensidad de la Corriente Eletrica
la intesisdad se define como el flujo de carga que pasa a traves de un conductor en una unidad de tiempo. Su unidad en el SI es amperio (A).

Formula:

$I = \frac{Q}{t}$

donde:

- I = intensidad de la corriente en, amperios.

- Q = Cantidad de carga (C, Coulomb) // Culón //

- t = Tiempo (s, Segundos)

Esto nos dice la cantidad de cargas que pasan en un punto especifico del circuito por segundo.

## Ley de Ohm
Establece que la relacion entre la intensidad de la corriente, la diferencia de potencial o voltaje y la resistencia electrica en un conductor

Enunciado:

> La corriente que pasa a traves de un material conductor es directamente proporcional a la diferencia de poten cual e einversam,ente porpocional a la resistencia del conductor.

Formula:
$V = I * R$

Donde:

- V = Direfencia de potencial (Voltios, V)

- I = Intensidad de corriente (Amperios, A)

- R = resistencia (Ohmios, $\Omega$ )

La resistencia electrica es la propiedad de un material que opone el paso de la corriente electrica. Los materiales Ohmicos siguen una relacion lineal entre V e I, lo que significa que, si aumentás el voltaje, la corriente tambien aumentará proporcialmente, siempre y cuando la resistencia se mantenga constante.

## Materiales Ohmicos
Hay materiales que siguen de forma proporcional la relacion entre V e I, como lo es, el cobre. Pero otros materiales no siguen estas proporciones. Un claro ejemplo son los **Diodos**, o bombillas incandecentes.

# Clase 4 - Circuitos eléctricos
## Conexiones en serie y paralelo.
La forma en que se conectan afecta la resistencia total del circuito y como circula la corriente.

### Conexion en serie
Cuando las resistencia se conectan en serie, el flujo de corriente es el mismo a traves de todas las resistencias, pero la diferencia de potencial se distribuye entre ellas.

- Resistencia equivalente (R_{eq})

$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + ...$

La resistencia total es la suma de todas las resistencia individuales.

### Conexion en paralelo
Las resistencia estan conectadas de manera que cada una tienen su propio camino para la corriente. La diferencia de portencial es la misma en todas las resistencias pero las corrientes que circulan por ellas pueden variar.

- Resistencia equivalente (R_{eq}):

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ...$

La resistencia total es menor que la menor de las resistencias individuales.

# Clase 6 - Ley de Kirchhoff
Se basa en la consercacion de al carga electrica. La suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero
## En nodos
Enunciado:
> La suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo

Formula:

$\sum I_{entrante} = \sum I_{Saliente}$

o

$\sum I = 0$

La Ley de los Nodos asegura que la cantidad de carga que entra en un punto de un circuito debe ser igual a la cantidad de carga que sale, porque la carga no se "desaparece" ni "se crea", solo se distribuye.

## En Mallas
Enunciado:

>La suma de las diferencias de potencial (voltajes) en un circuito cerrado (malla) es igual a cero.

Fórmula:

$\sum V = 0$

Donde V representa las caídas de voltaje a través de los resistores, fuentes de voltaje, etc.
