#+title: Respuesta Actividades 1

* 1
El Principio 0 de la termodinamica es que si dos objetos estan en equilibrio termico con un tercero los dos objetos tambien lo estan entre sí.

El equilibrio termico es cuando la termperatura de varios objetos es igual dentro de un sistema.

* 2
Si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. El equilibrio térmico es el estado en que se encuentran dos cuerpos que, estando en Contacto Térmico, no intercambian energía.

** 2a.
En termodinámica, un sistema se refiere a una porción específica del universo que se considera objeto de estudio. Puede ser cualquier cantidad de materia o espacio aislado o abierto a su entorno, sobre el cual se realizan observaciones o análisis termodinámicos.

** 2b.

Intensivas:

temperatura
presión
densidad
concentración de un componente
calor específico
Extensivas:

volumen
capacidad calorífica
energía interna
masa
cantidad total de un componente
* 3
** 3a.

Punto de fusión de la plata en Kelvin: 1064°C + 273,15 = 1337,15K
Punto de ebullición de la plata en Kelvin: 2660°C + 273,15 = 2933,15K
** 3b.

Diferencia en grados Celsius = 2660°C − 1064°C = 1596°C
Diferencia en Kelvin = 2933,15K − 1337,15K = 1596K

* 4 
ΔL = Li×α×ΔT
ΔT = 35°C − 10°C = 25°C
α = 1,7 × 10^(−5) °C^−1
Li = 30 m

ΔL = 0,01275
Lf = Li + ΔL = 30,01275m

* 5
haciendo el calculo del a me dio

​(0,900 atm×V1)/0K = V2
anda a saber como el profe obtuvo -273,46°C

el b también me quedo con presión negativa (hay una probabilidad del 34% de que sean skill issues al calcular)

* 6
La segunda ley de Gay-Lussac establece que, si n(cantidad de moles en el aire) y V son constantes, entonces queda como (segun wikipedia)

Pi/Ti = Pf/Tf
Ti = 20°C + 273,15 = 293,15K
Tf = 85 + 273,15 = 358,15K
Pi = 45 psi × 6895 Pa/psi = 310,275kPa

Pf = 310,275kPa × 1,2218
Pf = 379,259kPa = 54,9psi (creo que me dio diferente por el redondeo)

* 7
PV=nRT
El aire en un gas ideal entonces:

Pi × Vi × Ti = Pf × Vf × Tf
Vi = 1,7 m^3
Pi = 1 atm
Ti = 22°C + 273,15 = 295,15K
Vf = 10 litros = 0,01m^3
Pf = 3000psi/(14,696psi/atm) = 204,09 atm

Tf = (Pi × Vi × Ti)/(Pf × Vf)
Tf = 354,29K − 273,15 = 81,14 °C

* 8
ayuda, no entiendo ni mrd de este ej

* 9
Ti = 22°C + 273,15 = 295,15K
Tf = 195°C + 273,15 = 468,15K

** 9a.

Considero el volumen constante

Vi/Ti = Vf/Tf
Vi = 125cm^3
Pi = 2atm = 202kPa
Vf = 125cm^3 (la lata no cambio su volumen al calentarse)

Pf = 202kPa × 1 × 468,15K/295,15K
Pf = 320,47KPa = 3,16atm

** 9b.

ahora considero la temperatura constante

Vi = 125cm^3
Vf = 125cm^3 ×1505 (la lata se expandio)
Pi = 2atm = 202kPa

Pf = 202kPa × 125cm^3/(125cm^3 ×1,05) × 1
Pf = 304,97KPa = 3,01 atm